**Rafael Torraca Leandro RA 0040481921003**

**Laboratório de Redes**

**Atividade 4**

1. Router0:

GE0/0: 192.168.0.254

GE0/1: 192.168.200.1/30

PC0:

IP: 192.168.0.1

GATEWAY: 192.168.0.254

PC1:

IP: 192.168.0.2

GATEWAY: 192.168.0.254

Router1:

GE0/0: 192.168.1.254

GE0/1: 192.168.200.2/30

PC2:

IP: 192.168.1.2

GATEWAY: 192.168.1.254

PC3:

IP: 192.168.1.3

GATEWAY: 192.168.1.254

1. Router0: network 192.168.0.254

network 192.168.200.1

Router1: network 192.168.1.254

network 192.168.200.2

1. Service: On Pool Name: serverPool Service Default Gateway: 192.168.0.254 DNS Server: 192.168.0.1

Start IP Address: 192.168.0.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 253

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

1. Name: PC2

Type: A Record

Address: 192.168.1.2

Name: PC3

Type: A Record

Address: 192.168.1.3

Name server 1

Type: NS

ServerName: server 1

MailBox: 123

Expiry: 123

Refresh: 123

Retry: 123

Min TTL: 128